Załącznik Nr 1
[bookmark: _Hlk190091784]Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1604L na odcinku od drogi wojewódzkiej 815 w m. Zaniówka do drogi powiatowej nr 1600L w m. Kolonia Kolano.
[bookmark: _Hlk1469975]
Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1604L o długości ok. 4,380 km1). Początek odcinka w km 7+571 na skrzyżowaniu z dr. wojewódzką 815 (A) w miejscowości Zaniówka, koniec odcinka w km 11+951 na skrzyżowaniu z dr. powiatowa 1600L (B) w miejscowości Kolonia Kolano. 
Uwaga. 1) - długość i kilometraż są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie prowadzonej ewidencji dróg, Zamawiający zastrzega, że rzeczywista długość odcinka drogi (pomierzona z natury) może w sposób nieznaczny różnić się od długości wynikającej z ewidencji dróg. 
Zadanie obejmuje wykonanie w szczególności:
a) Projektu budowlanego – 4 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf),
b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. plus wersja elektroniczna,
c) przedmiarów robót (odrębnie dla odcinka drogi leżącego na terenie gminy Parczew i gminy Jabłoń) – 2 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.kst i nieedytowalna *.pdf), 
d) kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla odcinka drogi leżącego na terenie gminy Parczew i gminy Jabłoń) – 2 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.kst i nieedytowalna *.pdf), 
e) Projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf),
f) Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zał. do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) wraz z wymaganymi złącznikami do wniosku zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – 2 kpl. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.doc, *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf), 
g) materiałów niezbędnych do zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli zajdzie konieczność) - 2 kpl., 
h) opracowania geotechnicznego w zakresie niezbędnym do zaprojektowania rozbudowy - 2 egz.,
i) opracowania map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania rozbudowy
dla odcinka drogi leżącego na terenie gminy Parczew (zamawiający posiada aktualne mapy dla gminy Jabłoń),
j) opracowania i uzyskania wszelkich wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o których mowa w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.),
k) opracowania załączników i uzyskania opinii o których mowa w art. 11b Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.),
l) uzgodnienie dokumentacji z innymi zarządcami dróg oraz uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym (z właścicielami infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym).

Do obowiązków projektanta należy również:
a) regulowanie wszelkich opłat związanych z opracowaniem map, ,
b) uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
c) uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
d) pełnienie czynności nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego w czasie realizacji robót budowlanych. Czynności nadzoru autorskiego wykonawca będzie pełnił w okresie i na zasadach określonych w § 4 wzoru umowy,
e) udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres min. 36 m-cy wg. okresu wskazanego w ofercie. 
· w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana wymaganiami aktów prawnych,
· w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień ewentualnych zapytań Wykonawców, jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej dokumentacji,
f) aktualizacja kosztorysu na wniosek zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi.

Dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej zakładać ma m.in.:
a) poprawę parametrów technicznych i geometryczno-konstrukcyjnych istniejącej drogi,
b) budowę kanału technologicznego lub uzyskanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego,
c) budowę i przebudowę zjazdów,
d) przebudowę przepustów,
e) budowę i przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,
f) przebudowę i budowę rowów i odtworzenie zieleńców w granicy pasa drogowego,
g) aktualizację i wymianę istniejącego oznakowania. 

Inne informacje:
a) opracowana Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.),
b) [bookmark: mip61833225]opracowana Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
c) wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnych projektowanych do przebudowy odcinków dróg w celu potwierdzenia stanu istniejącego. Koszty odwiedzenia miejsca poniesie Wykonawca.

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania: 
a) Parametry techniczne drogi należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
b) Dokumentacja Projektowa powinna być opracowana na podstawie:
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.),
· Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.)
· Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
c) Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) uwzględniając Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.), wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz Planów Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000.
d) Projekt stałej organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).
e) Dokumentacja hydrologiczna powinna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), 
f) Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U. z 2026 r. poz. 69 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).
g) Opracowanie geodezyjno-kartograficzne powinno być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).
W przypadku braku na mapach istotnych elementów treści lub nieaktualnych danych należy dokonać ich uzupełnienia w zakresie niezbędnym dla celów projektowania. Mapy powinny obejmować teren oddziaływania inwestycji oraz treść i skalę odpowiednią do celów, dla jakich są sporządzone.
h) Kosztorys inwestorski i ofertowy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).


	 

